|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРАВИЛНИК  О САДРЖИНИ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ДЕРИВАТА НАФТЕ И БИОГОРИВА ЗА 2020. ГОДИНУ  ("Сл. гласник РС", бр. 28/2020) |

**Прилог 1.**

Т.1 – Параметри квалитета безоловног моторног бензина (све градације) који се испитују за потребе мониторинга квалитета

|  |  |
| --- | --- |
| Параметар квалитета | Јединица |
|  |  |
|  |  |
| Истраживачки октански број, RON | - |
| Моторни октански број, MON | - |
| Напон паре, DVPE | kPa |
| Дестилација:  – испарено до 100 ºC, Е100  – испарено до 150 ºC, Е150 | % (V/V) |
| Дестилација:  Крајња тачка кључања (FBP) | ºC |
| Садржај угљоводоника:  – олефини  – аромати | % (V/V) |
| Садржај бензена | % (V/V) |
| Садржај кисеоника | % (m/m) |
| Садржај оксигената:  – метанол  – етанол  – изопропил алкохол  – терцбутил алкохол  – изобутил алкохол  – етри који садрже 5 или више C-атома  – други оксигенати | % (V/V) |
| Садржај сумпора | mg/kg |
| Садржај олова | g/L |
| Садржај мангана | mg/L |

Т.2 – Параметри квалитета гасног уља EVRO DIZEL који се испитују за потребе мониторинга квалитета

|  |  |
| --- | --- |
| Параметар квалитета | Јединица |
| Цетански број | - |
| Густина на 15 ºC | kg/m³ |
| Дестилација  % (V/V) продестилисано на 250 ºC  % (V/V) продестилисано на 350 ºC | % (V/V) |
| Дестилација - 95% (V/V) предестилисаног на | ºC |
| Полициклични ароматични угљоводоници | % (m/m) |
| Садржај сумпора | mg/kg |
| Садржај метилестра масне киселине (МЕМК) | % (V/V) |
| Тачка паљења | ºC |
| Садржај мангана | mg/L |
| Тачка филтрабилности CFPP | ºC |

Т.3 – Параметри квалитета дизел горива GASNO ULJE 0,1 који се испитују за потребе мониторинга квалитета

|  |  |
| --- | --- |
| Параметар квалитета | Јединица |
| Цетански индекс | - |
| Густина на 15 ºC | kg/m³ |
| Дестилација - 90% (V/V) предестилисаног на | ºC |
| Садржај сумпора | mg/kg |
| Садржај воде | mg/kg |

Т.4 – Параметри квалитета за ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО EVRO EL и уље за ложење (све градације) који се испитују за потребе мониторинга квалитета

|  |  |
| --- | --- |
| Параметар квалитета | Јединица |
| Садржај сумпора | % (m/m) |













