|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРАВИЛНИК  О ПОТВРДАМА О ОБУЧЕНОСТИ СПАСИЛАЧКО-ВАТРОГАСНОГ ОСОБЉА И ЦЕНТРИМА ЗА ОБУКУ  ("Сл. гласник РС", бр. 68/2021) |

**Прилог 1.**

**Минимална опрема и средства за гашење пожара и спасавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Опрема/средства за вежбу гашења пожара и спасавања | Број/количина |
| 1. | Посуда за гашење пожара површине 0,60 *m*², дубине 0,20 *m* | 2 |
| 2. | Посуда за гашење пожара површине 0,75 *m*², дубине 0,20 *m* | 2 |
| 3. | Посуда за гашење пожара површине 0,95 *m*², дубине 0,20 *m* | 2 |
| 4. | Посуда за гашење пожара површине 1,20 *m*², дубине 0,20 *m* | 2 |
| 5. | Расходовани авион | 1 |
| 6. | Расходовани аутобус | 1 |
| 7. | Степенице висине 2 *m* х 1,50 *m* са платформом површине 3,0 *m*² | 1 |
| 8. | Импровизовани грађевински објекат димензија 5 *m* х 6 *m* | 1 |
| 9. | Симулатор са *TNG* инсталацијом | 1 |
| 10. | Спасилачко-ватрогасно возило | 2 |
| 11. | Опрема за спасавање на аеродрому, најмање на нивоу ватрогасне категорије 6 | 1 комплет |
| 12. | Преносива ватрогасна пумпа | 1 |
| 13. | Превозни и преносиви апарати за гашење пожара типа суви прах и типа угљен-диоксид | по 1 комад од сваке врсте |
| 14. | Концентрат пене за добијање пене за гашење пожара | 400 *l* |

